购需求计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | | 规格型号（mm） | 质量技术标准 | 计量 单位 | 数量 | 示例图片 |
| 1 | 警官宿舍  单人床 | | 1、外形尺寸：长2000mm×宽900mm×高(高头2090mm低头1800)；  2、原料要求：  床头立柱：采用规格40×40mm优质方管，壁厚净尺寸2.0mm，床底脚均应采用耐磨防滑护套装置；  床头花架820mmx250mm横撑：中间有三个立管，采用规格25mm\*25mm优质方管，壁厚净尺寸1.5mm。  床头竖管：采用规格20mm\*20mm优质方管，壁厚净尺寸1.0mm  床框：采用规格25×50mm优质矩管，壁厚净尺寸1.5mm。下铺下沿离地450mm上铺下沿离地1470mm中间距970mm  床屉横撑：采用规格25×25mm优质方管，壁厚净尺寸1.5mm，不少5根  上层床护栏：970mmx200mm采用规格20×20mm优质方管，壁厚净尺寸1.0mm，高度不小于200mm,中间支撑2根  床板：采用优质环保多层板，尺寸：1910mm×83.5mm×1.35mm；  上床爬梯：300mmx1050mm采用规格25×25mm优质方管，壁厚净尺寸1.5mm，爬梯踏板为三层，双层床爬梯踏板材质为1.5以上钢板一次冲压成型；  书盒尺寸长820mm高200mm深180mm每个床配两个书架下层书架底边离地1130mm上层书架离地1860mm，书盒两头配备防滑胶套。  床下存物柜：床下设2个外型440\*600\*450mm的存物柜，高度含轮子。抽屉采用0.8mm优质冷轧钢板制作成型，。每个存物柜设有一个90mm\*50mm标识卡片槽。两抽，可抽拉。存物柜需带盖并四面都焊接  3、工艺要求：静电喷涂。  4、功能要求：底部两边为两格存物抽屉  爬梯需带防滑垫。梯子宽度为35公分，上铺开口处需达到60-65公分。 | | 张 | 6 | 26_副本 |
| 2 | 班单人床 | | 1、尺寸要求：800\*500\*2000mm  2、原料要求：【国标厚度】原料冷轧钢板0.8mm，望通锁。  3、工艺要求：静电喷涂。  4、功能要求：每一层带晾衣杆和中间隔板。不需带镜子。 | | 张 | 89 | mmexport1598861429305 |
| 3 | 接待室双人床 | | 双人大床（深咖色）2000\*1800（含床垫）  适配床垫高度（22cm-25cm）  小床（深咖色）2000\*1500（含床垫）  适配床垫高度（22cm-25cm）  床头靠包层真皮+仿皮，进口落叶松+  E1级中纤板+金属脚+排骨架+优质五金 | | 张 | 2（大小各1张） |  |
| 4 | 接待室床头柜 | | 尺寸要求：高515\*宽455\*深460  板木结合，灰色或深咖色 | | 个 | 2 |  |
| 5 | 干部衣物柜 | | 1、尺寸要求：2100\*00\*500mm  2、原料要求：【国标厚度】原料冷轧钢板1.0mm，望通锁。  3、工艺要求：静电喷涂。  4、功能要求：每一层带晾衣杆和中间隔板。不需带镜子。 | | 个 | 6 | Screenshot_20200827_222435 |
| 6 | 班衣物柜 | | 1、尺寸要求：800\*500\*2000mm 2、原料要求：【国标厚度】原料冷轧钢板0.8mm，望通锁。 3、工艺要求：静电喷涂。 4、功能要求：每一层带晾衣杆和中间隔板。不需带镜子。 | | 个 | 42 |  |
| 7 | 接待室衣物柜 | | 尺寸要求：高1800\*宽825\*深550  加厚SPCC冷轧钢铸，四层，颜色灰白  隔板承重大于60kg  可拆卸防滑底座，铝合金挂衣架 | | 个 | 2 |  |
| 8 | 浴室衣物柜 | | 尺寸要求：高1800\*宽900\*深420  材质：金属钢，加厚冷轧板材，高强度，防腐蚀，不变形。板材厚度：1mm  框架结构：6门，加厚可调节层板，  开合处含减震胶垫，设有透气孔 | | 个 | 4 |  |
| 9 | 浴室长条椅 | | 尺寸要求：长2000\*宽370\*高450  材质：南方松一级木材，环保实木，  木条规格4\*6，钢管4\*4  铁架+塑料脚垫+管壁厚度1mm以上 | | 个 | 2 |  |
| 10 | 班图书柜 | | 1、尺寸要求：1200\*500\*1850mm  2、原料要求：【国标厚度】原料冷轧钢板0.8mm，望通锁。  3、工艺要求：静电喷涂。  4、功能要求：书柜，带隔板。 | | 个 | 8 | mmexport1598585307189 |
| 11 | 办公文件柜 | | 尺寸要求：高1800\*宽900\*深400  灰白通双节，隔板可调节，单层承重55kg  0.8mm加厚冷轧钢板，高硬度，不变形  钥匙锁，平开门，无抽屉，不带滚轮 | | 个 | 6 |  |
| 12 | 保密文件柜 | | 1、尺寸要求：高1850\*宽900\*深400mm  2、原料要求：【国标厚度】原料冷轧钢板0.8mm，国保密码锁。  3、工艺要求：静电喷涂。  4、功能要求：上下双节，中间抽屉，双重报警。 | | 个 | 2 |  |
| 13 | 执勤器材柜 | | 1、尺寸要求：900\*400\*1800mm  2、原料要求：【国标厚度】原料冷轧钢板0.8mm，望通锁。  3、工艺要求：静电喷涂。  4、功能要求：上下文件柜，中间抽屉。 | | 个 | 2 | 31 |
| 14 | 会议室物品柜 | | 尺寸要求：长1200\*宽400\*高850mm  材质：胡桃木木皮+环保板材 | | 个 | 1 | 34 |
| 15 | 会议室圆桌  （配会议椅） | | 尺寸要求：长4500\*宽1800\*高760  圆角桌面，材质要求：樟木，  高密度中纤维板+贴胡桃木实木皮+环保油漆  （配16把会议靠背椅，木质） | | 组 | 1 |  |
| 16 | 办公桌 | 电脑桌 | 尺寸要求：1400\*700\*750，主要材质钢艺  （带同比例桌面10mm钢化玻璃、绿垫子）  规格：五斗一抽一门 | | 张 | 6 | C:\Users\Administrator\Desktop\e12903756965c7d9a94d339ff0dd1a1_看图王.jpg |
| 办公 | 尺寸要求：1400\*700\*750，主要材质钢艺  （带同比例桌面10mm钢化玻璃、绿垫子）  规格：五斗一门 | | 张 | 5 | C:\Users\Administrator\Desktop\12ded89fddc13a9d3b4be7ec89291da_看图王.jpg |
| 17 | 三屉桌 | | 尺寸要求：1200\*600\*780，  主要材质冷轧钢板  （带同比例桌面10mm钢化玻璃、绿垫子） | | 张 | 4 | Screenshot_20200827_222547 |
| 18 | 单屉桌 | | 尺寸要求：600\*500\*750，  主要材质冷轧钢板  （带同比例桌面10mm钢化玻璃、绿垫子） | | 个 | 6 | 43_副本 |
| 19 | 学习室学习桌 | | 尺寸要求：1300\*755\*1240mm，  （带同比例桌面10mm钢化玻璃、绿垫子）  实木 | | 张 | 40 | Screenshot_20200827_214203 |
| 20 | 班用大学习桌 | | 尺寸要求：3000\*1200\*1200，主要材质钢艺  （带同比例桌面10mm钢化玻璃、绿垫子） | | 张 | 8 | 14 |
| 21 | 餐桌 | | 尺寸要求：1200\*600\*900，主要材质钢艺  （带同比例桌面10mm钢化玻璃、绿垫子） | | 张 | 16 |  |
| 22 | 学习椅  （办公椅） | | 尺寸要求：高930\*坐宽470\*坐深470  \*坐高460  实木皮椅子，无扶手 | | 把 | 104 |  |
| 23 | 餐凳 | | 尺寸要求：长330\*宽230\*高450  钢艺，冷轧钢板 | | 张 | 176 | 42_副本 |
| 24 | 接待室茶几 | | 尺寸要求：大茶几1200\*600\*400  小茶几800\*300\*700，均为实木 | | 个 | 2 |  |
| 25 | 接待室小沙发 | | 尺寸要求：单人位2个（110\*800\*800）  3人位1个（210\*800\*800），西皮皮质 | | 个 | 3 | 48_副本_副本_副本 |
| 26 | 蒸箱 | | 尺寸要求：宽1450\*深600\*高1470  24盘全自动蒸饭柜，电压功率：24kw  蒸汽压力：0.02MPA  功能要求：定时+自动保温+防干烧 | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_213530 |
| 27 | 烤箱 | | 1、尺寸要求：1221\*830\*1210mm  2、功率13+D41千瓦.电压380V  3、功能要求：4个烤盘 | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_213545 |
| 28 | 操作台 | | 1、尺寸要求：180\*80\*80  2、功能要求：双层推拉门  3、工艺要求：不锈钢304 | | 张 | 2 |  |
| 29 | 和面机 | | 1、尺寸要求：710\*510\*680mm  2、原料要求：加厚不锈钢外壳  3、功能要求：功率15千瓦，电压220V，和面量15千克 | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_213617 |
| 30 | 压面机 | | 1、尺寸要求：870\*330\*410mm  2、原料要求：不锈钢  3、功能要求：功率15千瓦，电压220v，自带个三切面刀1.5mm,3mm,6mm | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_213635 |
| 31 | 烙饼机 | | 1、尺寸要求：850\*650\*850mm  2、原料要求：不锈钢.  3、功能要求：功率220V。 | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_213700 |
| 32 | 微波炉 | | 尺寸要求：281\*374\*459mm | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_213712 |
| 33 | 打蛋机 | | 1、尺寸要求：580\*450\*840mm  2、功率1.25千瓦，电压220v，料桶容量30升 | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_222156 |
| 34 | 保温餐车 | | 1、尺寸2100\*660\*800mm，  2、电压220V，六格六盒 | | 辆 | 2 | 49_副本 |
| 35 | 冰箱 | | 1、尺寸：1960\*720\*1220mm  2、功率350w，电压220v，  3、功能要求：双层4开门,上冷冻下冷藏 | | 台 | 2 | mmexport1598585345094 |
| 36 | 洗菜池 | | 1、尺寸1200\*60\*80mm  2、规格：双池，不锈钢材质 | | 台 | 2 | Screenshot_20200827_222136 |
| 37 | 收餐污车 | | 1. 尺寸：540\*1470\*860mm 2. 规格：两格，不锈钢材质 | | 辆 | 2 | mmexport1598585350872 |
| 38 | 消毒柜 | | 1、尺寸1660\*520\*1150mm  2、功率12千瓦，不锈钢材质 | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_214118 |
| 39 | 留样柜 | | 1. 尺寸1950\*580\*1200mm 2. 要求双开门四层 | | 台 | 1 | mmexport1598585355306 |
| 40 | 热水器 | | 1、尺寸：925\*250\*500mm，  2、功率12千瓦，电压380v  3、材质不锈钢，产水量120L | | 台 | 2 | Screenshot_20200827_213750 |
| 41 | 豆浆机 | | 1. 尺寸630\*360\*480mm 2. 电压220v，功率1100W | | 台 | 1 | Screenshot_20200827_213810 |
| 42 | 洗衣机 | | 白色，3台全自动波轮洗衣机，洗涤容量8—10kg，二级能效，下排水；  3台半自动双缸洗衣机，洗涤容量8—10kg  支持脱水功能，下排水，顶开式 | | 台 | 6 | C:\Users\Administrator\Desktop\营具图片\全自动洗衣机.jpgC:\Users\Administrator\Desktop\营具图片\半自动洗衣机.jpg |
| 43 | 调料车 | | 尺寸：800\*480\*640mm  规格：带盖，带12个调料缸，高90\*160mm | | 辆 | 1 | Screenshot_20200827_214138 |
| 44 | 米面柜 | | 1300\*500\*920  钢艺 | | 个 | 1 | IMG_20200827_170652 |
| 45 | 杂粮柜 | | 350\*400\*500  钢艺 | | 个 | 3 | IMG_20200827_170652 |
| 46 | 副食货架 | | 长1200\*宽500\*高1800mm,四层铁艺 | | 套 | 6 | 51_副本_副本 |
| 47 | 小电磁灶 | | 1、尺寸：1200\*1100\*1000mm  2、功率15千瓦,电压380v。  3、规格：锅直径400mm，带水缸 | | 个 | 1 |  |
| 48 | 大电磁灶 | | 1. 尺寸：1200\*1100\*1000mm 2. 2功率30千瓦,电压380v 3. 规格：锅直径1000mm | | 个 | 2 | mmexport1598861248615 |